附件4           
笔试参考题库

一、单选题（共170题）
1.我国自然灾害的类别主要包括地震灾害、（D）、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火害等。

A. 台风               B. 洪水

C.海啸                D. 地质灾害

2.我国地质灾害常见的类型有滑坡、崩塌、（A）、地面沉降和塌陷等。

A. 泥石流             B. 山洪

C. 地面裂缝           D. 地震次生堰塞湖

3.我国气象灾害常见的类型有暴雨、干旱、（A）、高温、低温、风雹、雪灾、雷电等。

A. 台风               B. 飓风

C. 洪水               D. 山洪

4.我国水旱灾害常见的类型有洪水、山洪、（C）等。

A. 干旱               B. 旱灾

C. 暴雨               D. 雪灾

5.我国海洋灾害常见的类型有（A）、海啸、海平面上升、海冰等。

A. 风暴潮             B. 海水倒灌

C. 海洋生物灾害       D. 海底火山喷发

6.我国森林和草原火害常见的类型有森林火灾、（A）等。

A. 草原火灾           B. 草原虫灾

C. 草原鼠灾           D. 森林病虫害

7.在实施应急救援任务时，应坚持（A）的指导思想。

A. 救人第一、科学施救 B. 赴汤蹈火、竭诚为民

C. 救人与灭火并重     D. 救援与救灾并重

8.坚持救人第一，是人民至上、（A）理念的重要体现。

A. 生命至上           B. 生命相助

C. 执政为民           D. 情系人民

9.坚持科学施救，（D）是影响灭火与应急救援指挥决策的重要因素。

A. 基础准备           B. 力量编成

C. 综合保障           D. 战斗力

10.战斗力主体性要素主要包括人员、装备、（A）等方面。

A. 人员和装备融合     B. 战略战术

C. 编制体制           D. 战勤管理

11.坚持科学施救，重在“科学”上下功夫做文章，突出救援（D）是一个重要方面。

A. 突击性             B. 机动性

C. 时效性             D. 专业性

12.（ A）不根据现场危害风险落实等级防护。

A. 严禁        B. 可以      

C. 能       D.视情况

13.风险评估是指现场指挥员对实施救援救灾行动可能的影响因素所作出的（D）相结合的综合性判断。

A. 主观与客观         B. 前方与后方

C. 定量与定性         D. 整体与局部

14.风险评估的主要内容包括灾害事故现场态势、现场环境条件、到场力量救援能力、（A）以及救援方案可行性等。

A. 行动安全性         B. 装备安全性

C. 设立安全员可行性   D. 设立紧急干预小组可行性

15.自然灾害救援，救援力量应在（B）建立人员装备集结点。

A. 就近地点           B. 安全地带

C. 受灾群众安置点     D. 现场建筑内

16.灾害事故救援现场，应急救援指挥部在功能构成上应设置（A），负责现场安全管控和监督检查。

A. 安全助理           B. 政宣助理

C. 通信助理           D. 战保助理

17.各类灾害事故救援现场，应设（C），负责现场安全监测和预警提示。

A. 通信员             B. 信息员

C. 安全员             D. 助理员

18.各类灾害事故救援现场，安全员应设于（A）位置。

A. 便于观察预警       B. 便于搜索营救 

C. 便于随舟艇展开     D. 便于现场急救

19.各类灾害事故救援现场，应设置（D），负责出现突发情况实施紧急救援行动。

A. 战术编成小组       B. 侦察检测小组

C. 搜索营救小组       D. 紧急干预小组

20.各类灾害事故救援现场，遇有（D）情况，现场指挥员应当果断下达紧急撤退命令，并发出撤退信号。

A. 短时强降雨         B. 长时间强降雪

C. 转移作业区域       D. 出现山体滑坡或崩塌征兆

21.各类灾害事故救援现场，遇有（D）情况，现场指挥员应当果断下达紧急撤退命令，并发出撤退信号。

A. 短时强降雨         B. 长时间强降雪

C. 转移作业区域       D. 建筑出现二次倒塌征兆

22.各类灾害事故救援现场，遇有（D）情况，现场指挥员应当果断下达紧急撤退命令，并发出撤退信号。

A. 短时强降雨         B. 长时间强降雪

C. 转移作业区域       D. 上游出现突发洪水

23.各类灾害事故救援现场，遇有（D）情况，现场指挥员应当果断下达紧急撤退命令，并发出撤退信号。

A. 短时强降雨         B. 长时间强降雪

C. 转移作业区域       D. 地铁内出现大量洪水倒灌

25.灾害事故救援现场实施警戒时，下面描述不正确的是（D）。

A. 合理划定警戒区域，布置警戒人员和警示标志
B. 清除警戒区域内一切无关车辆和人员

C. 禁止被疏散和营救出的人员再次返回现场

D. 警戒范围一经划定不得调整和更改

26.野外救援应遂行（D）装备物资，严防发生失温病症。

A. 防暑降温           B. 防毒防爆 

C. 防病防疫           D. 防寒保暖

27.野外救援应采取（A）措施，严防发生热射病。

A. 防暑降温           B. 防毒防爆 

C. 防病防疫           D. 防寒保暖

28.严禁通信、保障、宣传等人员不佩戴（ A ）进入灭火救援现场。

A. 个人防护装备       B.抢险头盔     

C. 通信设备     D. 消防避火服
29.灾害事故救援现场，救援人员应严格执行作业规程，不得（A）。

A. 盲目或冒险作业

B. 单元编组承担作业任务

C. 调动重型工程机械作业

D. 与社会应急力量协同作业

30.车辆遂行救援任务行驶中，下面描述不正确的是（D）。

A. 驾驶员严格遵守交通法规

B. 随车指挥员全程做好途中观察

C. 经过冰雪、上下坡、急转弯等路面时减速慢行

D. 不受路况和交通信号限制，快速抵达现场

31.车辆遂行救援任务行驶中，下面描述不正确的是（D）。

A. 重型车辆长下坡不得长时间刹车，防止制动失控

B. 必要时临时停车，派员对路况进行观察

C. 冰冻雨雪路面，车辆应加装防滑链

D. 跨区域增援时，编队整建制开赴，可不划分行进单元

32.关于应急救援联勤联动工作机制，下面描述不正确的是（D）。

A. 建立预警预测机制   B. 建立信息共享机制

C. 建立会商研判机制   D. 建立征地保障机制

33.关于应急救援联勤联动工作机制，下面描述不正确的是（D）。

A. 建立应急保障机制

B. 建立应急宣传机制

C. 建立信息发布机制

D. 建立未成年人应急调动机制

34.严禁在接到紧急撤离信号后不及时（ D ）。

A. 设防       B. 掩护       

C. 转移      D. 撤离
35.根据国家城市规模划分标准，城区常住人口1000万以上的为（A）城市。

A. 超大  B. 特大  C. 大  D. 中等  E. 小

36.根据国家城市规模划分标准，城区常住人口500万至1000万的为（B）城市。

A. 超大  B. 特大  C. 大  D. 中等  E. 小

37.根据国家城市规模划分标准，城区常住人口100万至500万的为（C）城市。

A. 超大  B. 特大  C. 大  D. 中等  E. 小

38.根据国家城市规模划分标准，城区常住人口50万至100万的为（D）城市。

A. 超大  B. 特大  C. 大  D. 中等  E. 小

39.根据国家城市规模划分标准，城区常住人口50万元以下的为（E）城市。

A. 超大  B. 特大  C. 大  D. 中等  E. 小

40.（A）是指在地域上集中分布的若干特大城市和大城市集聚而成的庞大的、多核心、多层次城市集团，是大都市区的联合体。

A. 重点城市群         B. 城市联合体

C. 城市经济圈         D. 城市一体化

41.我国位于世界环太平洋地震带和（B）两大地震带之间。

A. 洋脊地震带         B. 欧亚地震带 

C. 海岭地震带         D. 地中海地震带

42.我国四大地震带区域是青藏高原地震区、华北地震区、东南沿海地震带和（A）。

A. 南北地震带         B. 郯城营口地震带

C. 汾渭地震带         D. 东南沿海地震带

43.重大灾害事故处置时或事后，及时安排专业人员进行（A）。

A. 心理干预            B. 座谈会

C. 战评总结            D. 专业培训

44.（B）是指地面上任何一点到震中的直线距离。

A. 震级               B. 震中距

C. 震源深度           D. 烈度

45.（C）是指震源到地面（震中）的垂直距离。

A. 震级               B. 震中距

C. 震源深度           D. 烈度

46.（A）是指地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。

A. 震级               B. 震中距

C. 震源深度           D. 烈度

47.当人口较密集地区发生6.0级以上、7.0级以下地震；人口密集地区发生5.0级以上、6.0级以下地震，初判为（C）地震灾害。

A. 一般               B. 较大

C. 重大               D. 特别重大

48.（C）地震灾害是指造成50人以上、300人以下死亡（含失踪）或者造成严重经济损失的地震灾害。

A. 一般               B. 较大

C. 重大               D. 特别重大

49.当人口较密集地区发生7.0级以上地震，人口密集地区发生6.0级以上地震，初判为（D）地震灾害。

A. 一般               B. 较大

C. 重大               D. 特别重大

50.（D）地震灾害是指造成300人以上死亡（含失踪），或者直接经济损失占地震发生地省（区、市）上年国内生产总值1%以上的地震灾害。

A. 一般               B. 较大

C. 重大               D. 特别重大

51.地震发生后，通常出现“断乱慢”问题，（A）主要是指震区整体或局部处于断网、断电、断路等状态。

A. 断    B. 乱    C. 慢

52.参与地震、地质、气象等（C）救援时，还应配备护肘护膝、防尘口罩等防护装备。

A. 紧急灾害           B. 恶劣灾害          

C. 自然灾害           D. 突发灾害
53.地震救援（B）是指按照所在单位编制数的规定比例预混预编的机动队伍，其配备地震救援专用装备，日常开展基础技能训练和演练。

A. 前突小队           B. 专业队伍

C. 机动力量           D. 社会应急力量

54.地震灾害救援，力量梯次调动的程序是（A）。

①省份内机动力量 ②辖区大队（站）执勤力量 ③震区邻近省份的地市力量 ④总队地震救援专业力量 ⑤前突力量 ⑥辖区支队力量 ⑦全国跨省增援力量

A. ⑤-②-⑥-④-①-③-⑦   B. ②-⑤-⑥-①-④-③-⑦ 

C. ①-②-③-⑤-⑥-④-⑦   D. ⑤-②-①-③-⑥-④-⑦

55.偏远山区“三断”情况下地震灾害救援，可采取（D）快速机动投送。

A. 徒步               B. 骡马

C. 摩托化             D. 直升机

56.进入带电区域作业时，必须穿戴（ C ）、绝缘靴、绝缘手套等防护装备，携带漏电探测仪、绝缘胶垫、接地线（棒）等器材。

A. 核沾染防护服       B. 抢险服        

C. 电绝缘服      D. 灭火战斗服
57.强噪声环境，应配备使用（ A ）、耳罩。

A. 保护耳塞         B. 安全帽        C. 保护手套        D. 护目镜
58.地震发生后，（D）小时为救援黄金期。

A. 12    B. 24    C. 48    D. 72

59.地震发生后，消防救援队伍遂行任务应携行（D）小时自我保障物资。

A. 12    B. 24    C. 48    D. 72

60.地震发生后，消防救援队伍遂行任务，单兵携行的装备物资主要有（A）、防潮垫、睡袋、指南针、高能量食品、饮用水、急救包等。

A. 单兵帐篷           B. 手持扩音器  

C. 北斗有源终端       D. 呼救器

61.地震发生后，（A）应迅即就近就地了解震情灾情，第一时间报告震区灾情信息。

A. 灾情速报员         B. 前突小队

C. 专业队             D. 机动力量

62.地震发生后，（B）应第一时间赶赴震区侦察灾情、报告信息。

A. 灾情速报员         B. 前突小队

C. 专业队             D. 机动力量

63.处置压缩、液化气体泄漏事故时，必须采取（ C ）。

A. 防护措施        B. 保护措施      

C. 防冻措施       D. 有效措施
64.开展金属、混凝土、玻璃等物质破拆时，应佩戴（  D  ）及具备防割功能的手套等防护装备。

A. 空气呼吸器         B. 安全腰斧           

C. 方位灯             D. 护目镜
65.顶撑是指利用（B）、液压顶杆、液压钳等，将重物顶升或使物体间分离的一种救援技术。

A. 起重气垫           B. 重型支撑套具  

C. 混凝土砌块         D. 方木、板材

66.支撑是指利用方木、板材、（D）等，对营救通道和不稳定建筑构件进行支护加固的一种救援技术。

A. 起重气垫           B. 重型支撑套具  

C. 混凝土砌块         D. 液压顶杆

67.（A）是指利用工程技术手段对重物实施起吊、牵引、平移的一种救援技术。

A. 移除               B. 破拆

C. 顶撑               D. 支撑

68.在可能发生建筑大面积二次倒塌的现场，应充分做好（C）。

A. 重装防护           B. 利用搜救犬搜索

C. 支撑加固           D. 动态监测

69.在坍塌隧道可能发生局部二次坍塌的现场，可采取（C）技术处置措施。

A. 仪器检测           B. 搜救犬搜索

C. 回填反压           D. 灌浆加固

70.带电环境下救援作业时，下面描述不正确的是（B）。

A. 利用仪器实施漏电检测

B. 视情穿戴绝缘装具

C. 身体部位不得接触裸露电线

D. 防止跨步电压触电

71.地震灾害救援中，（B）是指为受灾群众住宿、救灾物资中转贮存、灾后应急医疗救治等提供保障支持的帐篷。

A. 单兵帐篷           B. 救灾帐篷

C. 指挥帐篷           D. 通信帐篷

72.我国自然灾害中，造成经济损失最严重的是（A），占比达48%以上。

A. 地震               B. 洪水

C. 干旱               D. 森林火灾  

73.根据我国《降水量等级》（GB/T28592—2012），日降雨量50～99.9毫米为（A）。

A. 暴雨               B. 较大暴雨

C. 大暴雨             D. 特大暴雨  

74.根据我国《降水量等级》（GB/T28592—2012），日降雨量100～249.9毫米为（C）。

A. 暴雨               B. 较大暴雨

C. 大暴雨             D. 特大暴雨 

75.根据我国《降水量等级》（GB/T28592—2012），日降雨量不小于250毫米为（D）。

A. 暴雨               B. 较大暴雨

C. 大暴雨             D. 特大暴雨

76.根据我国《降水量等级》（GB/T28592—2012），日降雪量5.0～9.9毫米为（A）。

A. 大雪               B. 暴雪

C. 大暴雪             D. 特大暴雪

77.根据我国《降水量等级》（GB/T28592—2012），日降雪量10.0～19.9毫米为（B）。

A. 大雪               B. 暴雪

C. 大暴雪             D. 特大暴雪

78.根据我国《降水量等级》（GB/T28592—2012），日降雪量20.0～29.9毫米为（B）。

A. 大雪               B. 暴雪

C. 大暴雪             D. 特大暴雪

79.根据我国《降水量等级》（GB/T28592—2012），日降雪量不小于30毫米为（D）。

A. 大雪               B. 暴雪

C. 大暴雪             D. 特大暴雪

80.根据我国《热带气旋等级》（GB/T 19201-2006），热带气旋底层中心附近最大平均风速达到10.8m/s-17.1m/s（风力6-7级）为（A）。

A. 热带低压   B. 热带风暴   C. 强热带风暴  

D. 台风       E. 强台风     F. 超强台风

81.根据我国《热带气旋等级》（GB/T 19201-2006），热带气旋底层中心附近最大平均风速达到17.2 m/s-24.4 m/s（风力8-9级）为（B）。

A. 热带低压   B. 热带风暴   C. 强热带风暴  

D. 台风       E. 强台风     F. 超强台风

82.根据我国《热带气旋等级》（GB/T 19201-2006），热带气旋底层中心附近最大平均风速达到24.5 m/s-32.6 m/s（风力10-11级）为（C）。

A. 热带低压   B. 热带风暴   C. 强热带风暴  

D. 台风       E. 强台风     F. 超强台风

83.根据我国《热带气旋等级》（GB/T 19201-2006），热带气旋底层中心附近最大平均风速达到32.7 m/s-41.4 m/s（风力12-13级）为（D）。

A. 热带低压   B. 热带风暴   C. 强热带风暴  

D. 台风       E. 强台风     F. 超强台风

84.根据我国《热带气旋等级》（GB/T 19201-2006），热带气旋底层中心附近最大平均风速达到41.5 m/s～50.9 m/s（风力14～15级）为（E）。

A. 热带低压   B. 热带风暴   C. 强热带风暴  

D. 台风       E. 强台风     F. 超强台风

85.根据我国《热带气旋等级》（GB/T 19201-2006），热带气旋底层中心附近最大平均风速达到或大于51.0 m/s（风力16级或以上）为（ F ）。

A. 热带低压   B. 热带风暴   C. 强热带风暴  

D. 台风       E. 强台风     F. 超强台风

86.根据我国《水文情报预报规范》（GB／T 22482-2008），（ A ）洪峰流量重现期为5～10年一遇。

A. 一般洪水           B. 较大洪水

C. 大洪水             D. 特大洪水 

87.根据我国《水文情报预报规范》（GB/T 22482-2008），（ B ）洪峰流量重现期为10～20年一遇。

A. 一般洪水           B. 较大洪水

C. 大洪水             D. 特大洪水 

88.根据我国《水文情报预报规范》（GB/T 22482-2008），（ C ）洪峰流量重现期为20～50年一遇。

A. 一般洪水           B. 较大洪水

C. 大洪水             D. 特大洪水 

89.根据我国《水文情报预报规范》（GB/T 22482-2008），（D ）洪峰流量重现期为大于50年一遇。

A. 一般洪水           B. 较大洪水

C. 大洪水             D. 特大洪水 

90.长江自西而东横贯中国中部，流经青海、西藏、四川、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海等11个省份，汛期洪水通常由（ A ）形成，频率高危害大。

A. 暴雨               B. 上游融雪

C. 冰凌               D. 工程事故 

91.融雪洪水是指在有大量积雪或冰川发育地区，积雪（冰）大面积集中融化导致河道水位急涨所形成的洪水，一般发生在（C ）。

A. 2～3月             B. 3～4月

C. 4～5月             D. 5～6月  

92.在流域的中上游兴建能调蓄洪水的（ C），能有效拦蓄洪水，减轻洪涝灾害。

A. 堤防               B. 河道

C. 水库               D. 蓄洪区  

93.水库规模通常按库容划分，1亿立方米以上的称为（A ）。

A. 大型水库           B. 中型水库

C. 小型水库           D. 坝塘  

94.水库规模通常按库容划分，1000万～1亿立方米的称为（B ）。

A. 大型水库           B. 中型水库

C. 小型水库           D. 坝塘

95.水库规模通常按库容划分，10万～1000万立方米的称为（C ）。

A. 大型水库           B. 中型水库

C. 小型水库           D. 坝塘

96.水库规模通常按库容划分，小于10万立方米的称为（D ）。

A. 大型水库           B. 中型水库

C. 小型水库           D. 坝塘

97.天然河道中的最大流速一般出现在水面以下（A）米处。

A. 0.1～0.3              B. 0.3～0.4 

C. 0.4-0.5              D. 0.6及以上

98.急流是指深度超过0.6米，流速超过（B ）米/秒的水流。

A. 0.1                 B. 0.5

C. 1.0                 D. 2.0

99.（A ）是指汛期河道堤防开始进入防汛阶段的水位，即江河洪水漫滩以后，堤防开始临水，需要防汛人员巡查防守。

A. 设防水位           B. 警戒水位

C. 保证水位           D. 汛限水位

100.堤防临水到一定深度，有可能出现险情，需要开始警戒并准备防汛工作的江河湖泊水位是（ B）。

A. 设防水位           B. 警戒水位

C. 保证水位           D. 汛限水位

101.根据防洪标准设计的堤防设计洪水位，或历史上防御过的最高水位，称为（ C ）。

A. 设防水位           B. 警戒水位

C. 保证水位           D. 汛限水位

102.汛期为上、下游防洪及水库安全运行而设立的允许最高蓄水位是（D ）。

A. 设防水位           B. 警戒水位

C. 保证水位           D. 汛限水位

103.（A ）是指最大洪水时，应在规定的地点和宽度开口或按规定漫堤作为泄洪通道的区域。

A. 行洪区             B. 分洪区

C. 蓄洪区             D. 滞洪区

104.（B ）是指利用湖泊、洼地及修筑围堤或利用老的圩垸加高加固，以滞蓄洪水的区域。

A. 行洪区             B. 分洪区

C. 蓄洪区             D. 滞洪区

105.利用低洼地区分蓄超过河道安全泄量的超额洪水的地区是（ C）。

A. 行洪区             B. 分洪区

C. 蓄洪区             D. 滞洪区

106.平原河湖洼地、滩地或低矮圩区，随河流水位上涨至一定水位时自然地或人为地滞蓄洪水的区域是（ D）。

A. 行洪区             B. 分洪区

C. 蓄洪区             D. 滞洪区

107.（A ）是指在岸基利用抛投救生圈、救生衣、水面漂浮绳等器材营救水域遇险人员的方法。

A. 岸基救助法   B. 入水救助法   C. 船艇救助法

D. 绳桥救助法   E. 载运救助法   F. 接力救助法

108.（ B）是指采取涉水、游水、潜水等方式营救水域遇险人员的方法。

A. 岸基救助法   B. 入水救助法   C. 船艇救助法

D. 绳桥救助法   E. 载运救助法   F. 接力救助法

109.（C ）是指利用消防船（艇）、冲锋舟、橡皮艇等营救水域遇险人员的方法。

A. 岸基救助法   B. 入水救助法   C. 船艇救助法

D. 绳桥救助法   E. 载运救助法   F. 接力救助法

110.（ D）是指架设绳桥系统营救水域遇险人员的方法。

A. 岸基救助法   B. 入水救助法   C. 船艇救助法

D. 绳桥救助法   E. 载运救助法   F. 接力救助法

111.（ E）是指利用直升机、举高车、挖掘机、码头起重机等特种装备营救水域遇险人员的方法。

A. 岸基救助法   B. 入水救助法   C. 船艇救助法

D. 绳桥救助法   E. 载运救助法   F. 接力救助法

112.（F ）是指利用消防梯、救生软梯、救生绳等与消防船（艇）、冲锋舟、橡皮艇、重型工程机械等联合营救水域遇险人员的方法。

A. 岸基救助法   B. 入水救助法   C. 船艇救助法

D. 绳桥救助法   E. 载运救助法   F. 接力救助法

113.急流救援中，常称河流（ A）是指朝向下游方向的右手方向。

A. 右岸               B. 左岸

C. 侧岸               D. 下岸

114.急流救援中，常称河流（ B）是指朝向下游方向的左手方向。

A. 右岸               B. 左岸

C. 侧岸               D. 下岸

115.救援舟艇中，（B ）适用于急流救援。

A. 动力冲锋舟         B. 动力橡皮艇
C. 折叠式冲锋舟       D. 无动力救援桨板

116.规格3.8米（长）的橡皮艇，额定载员（ B）人。

A. 2~4                B. 4~6

C. 6~8                D. 8~10

117.规格4.2米（长）的橡皮艇，额定载员（C ）人。

A. 2~4                B. 4~6

C. 6~8                D. 8~10

118.规格6米（长）的冲锋舟，额定载员（ C）人。

A. 10                 B. 11

C. 12                 D. 15

119.橡皮艇与舷外机功率应相适配，规格3.8米（长）的橡皮艇应适配（A ）马力的舷外机。

A. 15匹               B. 18匹

C. 20匹               D. 30匹

120.橡皮艇与舷外机功率应相适配，规格4.2至4.7米（长）的橡皮艇应适配（ B）马力的舷外机。

A. 15匹               B. 30匹

C. 40匹               D. 60匹

121.冲锋舟与舷外机功率应相适配，规格6米（长）的冲锋舟一般适配（ B）马力的舷外机。

A. 30匹               B. 40匹

C. 60匹               D. 75匹

122.救援舟艇入水前，现场指挥员应对作业中可能出现的（C ）进行充分评估，并强调行动要点。

A. 天气变化           B. 环境温度变化
C. 安全风险           D. 舟艇数量

123.关于救援舟艇舷外机操控，下面描述不正确的是（D ）。

A. 缓慢加速           B. 平稳驾驶

C. 避开障碍           D. 可直接穿越水草

124.关于救援舟艇舷外机的动力，下面描述正确的是（D ）。

A. 上游突发洪水时应熄火

B. 急流中对礁救援时应熄火

C. 行进至滚水坝处应熄火

D. 急流中应常态保持动力

125.（A ）是舷外机作业过程中出现过热的主要表征。

A. 动力下降           B. 停机熄火  

C. 尾气过多           D. 噪声过大

126.舷外机出现“烧机油”的常见原因和表征是（ B）。

A. 机油比例过高，尾气呈白烟状

B. 机油比例过低，尾气呈青烟状

C. 机油比例过高，尾气呈青烟状

D. 机油比例过低，尾气呈白烟状

127.救援舟艇行进时，下面描述不正确的是（ D）。

A. 注意观察水流情况   B. 舟艇保持平稳

C. 避开障碍或漩涡     D. 可直接穿越滚水坝

128.救援舟艇倾覆时，下面描述不正确的是（D）。

A. 采取翻艇自救技术   B. 队员个人自救

C. 队员之间互救       D. 等待他人救助

129.救援舟艇作业中，导致救援人员溺水伤亡的主要原因是舟艇动力不匹配、（ B）、紧急避险不当、舟艇乘员超载等。

A. 指挥员未遂行指挥   B. 安全员未遂行观察  

C. 个人防护不到位     D. 指战员出现痉挛或失温

130.水域救援中，未规范穿着（ A ）是导致救援人员伤亡的重要原因之一。

A. 急流专用救生衣     B. 湿式水域救援服

C. 干式水域救援服     D. 水域救援头盔

131.急流专用救生衣是一种由（ A）及附件组成的背心式水域救生装备，一般由浮力材料、紧固装置、裆部固定带、附件卡扣、快速解脱装置、反光带等组成。

A. 充气浮力材料       B. 固体浮力材料  

C. 泡沫浮力材料       D. 高分子浮力材料

132.急流专用救生衣应足以为救援人员和被救者同时提供水面浮力，国际救援中要求其浮力应不小于（ B）千克。

A. 5                   B. 7.5

C. 10                  D. 12

133.高音口哨常扣于（B ）的附件扣上，用于紧急情况下示警。

A. 头盔               B. 急流专用救生衣

C. 水域救援服         D. 绳包

134.在较低水温中长时间作业易出现失温症状，人体在水域中失温速率约为空气中的（ D）倍。

A. 5                  B. 10

C. 20                 D. 25

135.抗洪抢险中转移群众时，所有乘员应（A ）。

A. 穿着救生衣         B. 人员之间手拉手

C. 严禁饮水进食       D. 面向行驶方向

136.抗洪抢险中转移群众时，所有乘员应（A）。

A. 固定乘坐位置       B. 人员之间手拉手

C. 严禁饮水进食       D. 面向行驶方向

137.抗洪抢险中转移群众时，所有乘员应（A ）。

A. 紧拉船边绳         B. 人员之间手拉手

C. 严禁饮水进食       D. 面向行驶方向

138.为抢抓溺水者救援时机，下面描述不正确的是（ A）。

A. 岸基喊话引导自救

B. 救援人员入水救援

C. 利用救援舟艇、水上救生机器人等救援

D. 利用无人机抛投救生衣（圈）救援

139.救援人员入水救助溺水者时，活饵救援作业单元（组）应不少于（ D）人构成。

A. 2                  B. 3

C. 4                  D. 5

140.入水救援时，救援人员从溺水者（C ）接近最安全。

A. 正面               B. 侧面

C. 后面               D. 下面

141.救援人员泳姿救助溺水者时，应（ D）。

A. 从正面接近落水者   B. 询问其身体状况

C. 为其脱除浸水外衣   D. 防止落水者意外纠缠

142.对营救上岸的溺水者，下面描述不正确的是（ D）。

A. 立即通知医疗救护力量到场

B. 视情采取现场急救措施

C. 视情采取防寒保暖措施

D. 视情后送医院救治

143.对溺水者实施心肺复苏急救作业的程序为（A）。

A. （清理口腔异物）→（打开气道）→（人工呼吸—胸外按压循环）

B. （清理口腔异物）→（胸外按压—人工呼吸循环）→（打开气道）

C. （打开气道）→（清理口腔异物）→（胸外按压—人工呼吸循环）

D. （清理口腔异物）→（人工呼吸—胸外按压循环）→（打开气道）

144.对溺水者实施心肺复苏急救，胸部按压频率要求为（B ）次/分钟。

A. 60~90               B. 100~120

C. 120~150             D. 150~200

145.对溺水者实施心肺复苏急救，成年人胸外按压次数与人工呼吸次数比例要求为（ C），连续操作5个循环为一个周期。

A. 20:1                 B. 30:1

C. 30:2                 D. 40:2

146.对溺水者实施心肺复苏急救，胸外按压时，按压深度应达到胸腔深度的1/3，约为（D ）厘米。

A. 2~3                 B. 3~4

C. 4~5                 D. 5~6

147.车辆人员坠水救援时，下面描述不正确的是（D）。

A. 迅即利用救援舟艇搜救水面待救人员

B. 现场指挥员对水域状况进行评估研判

C. 对落水车辆进行准确定位和打捞

D. 对落水者身份进行辨识

148.车辆人员坠水救援时，下面描述不正确的是（C）。

A. 现场指挥员应充分评估水域深度及水域状况

B. 现场指挥员应充分评估消防救援人员潜水能力

C. 现场指挥员应充分评估为落水者提供生命支持的可能

D. 现场指挥员应充分评估与其他救援力量协同救援的可能

149.车辆人员坠水救援时，下面描述不正确的是（A）。

A. 上游截流或放空，直至坠水车辆暴露出水面

B. 准确定位后牵引至岸边或直接利用起重机起吊

C. 利用打捞船舶实施打捞作业

D. 利用浮力系统使落水车辆上浮

150.排水排涝作业中，（A）、溺水、中毒、中暑、窨井倒吸等易导致救援人员伤亡。

A. 触电               B. 蛇虫叮咬

C. 涉水过深           D. 身陷淤泥

151.应对雨雪冰冻灾害，根据（C），前置预置救援力量。

A. 气象预报           B. 会商研判

C. 指挥员判断         D. 专家建议

152.应对雨雪冰冻灾害，根据（A）和应对方案，总队、支队应派出工作组赴重点地区督导检查各项准备措施落实。

A. 气象预报           B. 会商研判

C. 指挥员判断         D. 专家建议

153.应对雨雪冰冻灾害，针对救援人员防护，应落实（A）储备。

A. 防寒保暖物资       B. 铲冰除雪装备  

C. 重型除雪设备       D. 融雪药剂

154.铲冰除雪地面作业，接近建筑物时，应重点针对（A）坠落伤害做评估预防。

A. 屋檐冰锥           B. 屋面积雪

C. 窗户玻璃           D. 玻璃幕墙

155.关于山地救援，下面描述不正确的是（C）。

A. 地方向导引导

B. 属地多部门多力量协同行动

C. 调动具有野外作业经验的队伍遂行任务

D. 防寒保暖物资、随队卫勤等可后续跟进

156.山地救援过程中，可依托粗大树木、稳固岩石作为（D）。

A. 紧急避险掩护点     B. 救援绳索系统下降点  

C. 救援绳索系统提升点 D. 救援绳索锚点

157.山地救援过程中，利用横渡技术转移伤员时，应尽可能选用多功能担架、（A）等作为载具。

A. 折叠担架           B. 船型担架

C. 简易担架           D. 医用担架

158.（D）是指在周围介质中瞬间形成高压的化学反应或状态变化，通常伴有强烈放热、发光和声响。

A. 燃烧               B. 闪燃

C. 自燃               D. 爆炸

159.（A）是指物质因状态变化导致压力发生变化而形成的爆炸。

A. 物理爆炸           B. 化学爆炸

C. 粉尘爆炸           D. 核爆炸

160.（A）属于发火物质。

A. 白磷              B. 赛璐珞碎屑

C. 油纸              D. 潮湿的棉花

161. 根据《森林草原防灭火条例》，我国森林草原防灭火工作的方针是（B）
A. 安全第一、预防为主、综合治理、常备不懈
B. 预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一
C. 属地负责、分级管控、科学处置、防救结合
D. 以防为主、以救为辅、全员参与、久久为功
162. 《森林草原防灭火条例》明确规定，森林草原防灭火工作实行（A）负责制。
A. 地方人民政府行政首长
B. 部门主要领导
C. 属地林业草原主管负责人
D. 应急管理部门主要负责人
163. 全国森林草原防灭火日常工作由（B）承担。
A. 国务院林业草原主管部门
B. 国务院应急管理部门
C. 国家森林草原防灭火指挥部办公室
D. 国务院自然资源主管部门
164. 下列区域中，不属于《森林草原防灭火条例》适用范围的是（B）。
A. 国有林区、天然草原
B. 城市市区森林草原区域
C. 集体林地、人工草场
D. 偏远山区次生林地
165. 县级以上地方人民政府编制本行政区域森林草原火灾防治方案，需报（C）批准后实施。
A. 上级应急管理部门
B. 上级林业草原主管部门
C. 本级人民政府
D. 本级森林草原防灭火指挥部
166. 森林草原防灭火期内，下列行为中，不属于严格管控、禁止实施的是（C）
A. 林区、草原内违规野外用火、焚烧秸秆
B. 未经审批在防火区开展爆破、钻探作业
C. 规范设置防火隔离带、清理林下可燃物
D. 携带火种、易燃易爆物品进入防火区域
167. 用人单位对职工参加森林草原火灾扑救期间的待遇保障，下列说法正确的是（B）。
A. 工资减半发放，福利正常保留
B. 工资待遇和福利保持不变
C. 仅保留基本工资，取消各类补贴福利
D. 按扑救时长酌情发放补贴，停发固定工资
168. 参加森林草原火灾扑救人员的相关补贴补助，起火原因不清的，应由（B）支付。
A. 当地人民政府财政统一承担
B. 起火单位
C. 参与扑救的单位
D. 属地林业草原主管部门
169. 国家层面森林草原火灾应急预案，由国务院应急管理部门会同相关部门编制，报（B）批准。
A. 国家森林草原防灭火指挥部
B. 国务院
C. 全国人大常委会
D. 国务院林业草原主管部门
170. 涉及两个以上行政区域的森林草原防灭火工作，应当（D）。
A. 由上一级政府指定单一区域全权负责
B. 各区域自行管控、互不干预
C. 统一移交应急管理部门单独管理

D. 确定联防区域，建立联防制度和工作机制
二、多选题（50题）

1. 根据《森林草原防灭火条例》，森林草原防灭火工作应坚持的方针包括（ACD）。
A. 预防为主  B. 快速消灭  C. 生命至上  D. 安全第一
2. 根据《森林草原防灭火条例》，森林草原防灭火工作应坚持的原则包括（BDEF）。
A. 上下联动  B. 分级负责  C. 属地负责  D. 科学扑救
E. 快速反应  F. 安全高效
3. 现行《森林防火条例》将森林火灾分为哪几类？（ABCD）

A. 一般森林火灾  B. 较大森林火灾  C. 重大森林火灾  D. 特别重大森林火灾

4. 扑救森林火灾遇险时，正确的脱险自救方法包括（ABCD）。

A. 退入安全区  B. 按规范点火自救  C. 按规范卧倒避烟  

D. 按规范强行顶风穿越火线

5. 扑火的有利时机包括以下哪些？（ABC）

A. 初发火  B. 下山火  C. 夜间  D. 上山火
6. 关于专业森林消防队伍的描述，正确的有（ABCD）。

A. 以森林火灾预防、扑救为主，有较为完善的硬件设施和扑火机具装备

B. 人员相对固定，有稳定的经费

C. 防火期集中食宿  
D. 准军事化管理
7. 发生森林火灾后报警时，应报告的内容包括（ABC）。

A. 火情发生地所在的县、乡、村及具体地名、山名

B. 火势大小或危险程度

C. 报警人的姓名、身份、联系方式等信息

D. 报警人的出生年月日
8. 扑救森林火灾时，下列哪些人员不能参与？（ABC）

A. 残疾人员
B. 孕妇
C. 儿童
D. 专业扑火队员
9. 利用水泵远距离供水以水灭火可采用的方式有（ABD）。

A. 串联  B. 并联  C.排联   D.并串联
10. 风驱使林火迅速蔓延的原因包括（ABCD）。

A. 促使火焰的能量发生变化，热能变为动能

B. 使可燃物脱水变得干燥

C. 使易燃物携带火星向前方纷落

D. 促使冷热空气交换，补充氧气
11. 飞火是由于什么引起的？（ABCD）

A. 燃烧的球果及较轻的可燃物

B. 易燃的可燃物被点燃

C. 对流柱

D. 大风
12. 衡量林火行为的三大指标包括（ABD）。

A. 林火蔓延速度
B. 火焰高度
C. 火场形状
D. 林火强度
13. 扑火指挥员的主要安全职责包括（ABDE）。

A. 及时掌握火场天气情况

B. 提前安排好撤离火场的路线

C. 不必关注后方供水情况

D. 密切注意可能发生危险的地段

E. 时刻保持全方位的通信联络畅通
14. 下列不适合使用风力灭火机扑救的有（ABC）。

A. 树冠火
B. 地下火
C. 枯木火清理
D. 低强度地表火
15. 森林火灾的常见人为火源包括（BC）。

A. 雷击火
B. 祭祀用火
C. 野外吸烟
D. 高压线短路
16. 森林防火区野外禁止的行为包括（ABCD）。

A. 上坟烧纸
B. 农事用火
C. 野外吸烟
D. 燃放烟花爆竹
17. 在森林防火区，因特殊情况确需野外用火的，应经县级人民政府批准的情形包括（ABCD）。

A. 防治病虫鼠害
B. 冻害
C. 勘察
D. 工程建设
18. 森林防火工作涉及两个以上行政区域的，有关地方人民政府应当（ABCD）。

A. 建立森林防火联防机制

B. 确定联防区域

C. 建立联防制度，实行信息共享

D. 加强监督检查
19. 森林防火期内，森林、林木、林地的经营单位和个人应履行的义务包括（ABCD）。

A. 设置森林防火警示宣传标志

B. 对进入其经营范围的人员进行森林防火安全宣传

C. 配备必要的灭火器材

D. 建立森林防火责任制
20. 发现森林火灾后，以下做法正确的有（ABD）。

A. 第一时间拨打森林防火报警电话12119

B. 判明火势大小和着火时的风向

C. 顺风逃生

D. 逆风逃生
21. 防汛工作的主要目标包括（ABCD）。

A. 保障人民生命安全

B. 减少洪涝灾害损失

C. 确保重要设施安全

D. 维护社会稳定
22. 防汛队伍主要由哪些组成？（ABCD）

A. 防汛专业队伍
B. 群众防汛队伍
C. 解放军和武警部队
D. 志愿者队伍
23. 防汛物资主要包括（ABCD）。

A. 抢险物料（如沙石料、编织袋等）

B. 救生器材（如救生衣、冲锋舟等）

C. 排水设备（如水泵等）

D. 照明设备和通讯设备
24. 防汛应急预案应包含的主要内容有（BCDE）。

A. 前置防汛装备车辆
B. 组织架构与职责分工

C. 预警与响应机制

D. 人员转移安置方案

E. 物资保障与调配方案
25. 企业防汛重点防护部位包括（ABCDE）。

A. 地下仓库、地下停车场、地下设备间等地下空间

B. 易燃易爆、有毒有害危化品存储库房

C. 变配电站、通讯机房、中控室等核心动力及管控区域

D. 厂区周边的山体边坡、挡土墙、临时搭建物

E. 排水管网
26. 各部门在防汛安全工作中应落实的责任要求包括（ABCDE）。

A. 分级负责
B. 一岗双责
C. 党政同责

D. 齐抓共管
E. 失职追责
27. 暴雨预警信号分为哪些级别？（ABCD）

A. 蓝色预警
B. 黄色预警
C. 橙色预警
D. 红色预警
28. 防汛工作中，各级防汛抗旱指挥机构的主要职责包括（ABCE）。

A. 组织防汛检查和隐患排查

B. 发布防汛预警和启动应急响应

C. 指挥调度抢险救援力量

D. 组织人员转移

E. 组织灾后恢复重建
29. 水库的特征水位主要包括（ABDE）。

A. 死水位
B. 正常蓄水位
C. 一般排涝水位
D. 设计洪水位

E. 校核洪水位
30. 遭遇洪水时，正确的避险措施包括（ABC）。

A. 向高处转移，避免进入低洼地带

B. 准备沙袋、挡水板等防止洪水进屋

C. 家中常备应急包和救生衣

D. 在洪水中游泳逃生
31. 防汛物资储备时应考虑的因素包括（ABCD）。

A. 物资种类和数量需求

B. 储备地点和仓储条件

C. 物资定期检查和更新

D. 物资调运和配送能力
32. 暴雨导致城市内涝时，行人正确的做法包括（ABD）。

A. 使用工具探明水下情况，防止坠入窨井

B. 远离电线杆、变压器等电力设施

C. 快速涉水通过

D. 注意观察警示标志
33. 台风可能带来的主要灾害包括（ABCD）。

A. 强风灾害

B. 暴雨洪涝

C. 风暴潮

D. 地质灾害（如山体滑坡、泥石流）
34. 台风预警信号分为哪些级别？（ABCD）

A. 蓝色预警

B. 黄色预警

C. 橙色预警

D. 红色预警

35. 台风来临前，家庭应做好的准备工作包括（ABC）。

A. 准备好饮用水及食品

B. 检查房屋是否牢固安全

C. 将可能被台风吹落的物体绑扎牢固

D. 将街面上的大型广告牌匾取下
36. 台风期间，以下哪些行为可能增加人员伤亡风险？（ABD）

A. 在户外大树下避雨

B. 在海边观浪或游泳

C. 在结实的建筑物内避险

D. 外出驾车涉水行驶
37. 防台风应急物资应包括（ABCD）。

A. 饮用水和食品

B. 应急照明设备

C. 防水沙袋和挡水板

D. 通讯设备（如收音机、对讲机）
38. 台风来临时，企业应重点检查以下哪些区域的排水系统？（ABCD）

A. 厂区主干道

B. 地下车库

C. 办公楼屋顶

D. 生产车间地面

E. 污水排水沟
39. 台风防御中，建筑物加固门窗的措施包括（ABC）。

A. 用胶带以“米”字型粘贴玻璃窗

B. 加固门窗框

C. 安装防风插销

D. 拆除门窗
40. 防台风演练中，员工应掌握的技能包括（ABCD）。

A. 紧急避险和疏散技能

B. 应急物资使用方法

C. 信息报告和沟通技能

D. 伤员急救基本技能


41. 台风“风暴潮”灾害的主要特征包括（ABC）。

A. 由台风强风驱使海水向海岸堆积

B. 导致近岸水位异常升高

C. 可能引发海水倒灌

D. 仅发生在台风登陆后
42. 台风期间，正确的个人防护措施包括（ABD）。

A. 尽量留在室内，远离门窗

B. 准备好应急照明和充电设备

C. 在空旷地带行走

D. 关注气象预警信息
43. 我国地质灾害常见的类型包括（BCDE）。

A.地震
B.滑坡
C. 崩塌
D. 泥石流
E. 地面沉降和塌陷
44. 地质灾害隐患点的主要识别特征包括（ACD）。

A. 斜坡上出现新的裂缝或原有裂缝扩张

B. 地表植被生长茂盛

C. 坡体后缘出现局部沉陷

D. 坡脚泉水突然断流或变浑
45. 地质灾害气象风险预警的关键参数包括（ABC）。

A. 前期累计降雨量

B. 短时降雨强度

C. 区域地质构造
D. 人口密度
46. 滑坡应急治理的工程措施通常包括（ABD）。

A. 削坡减载
B. 修建抗滑桩
C. 铺设草皮
D. 截排水工程
47. 泥石流灾害发生时，正确的避险措施包括（AB）。

A. 向垂直于泥石流方向的高地跑

B. 迅速转移至临时安置点

C. 沿着沟谷向上游逃生

D. 躲在河谷中的大树后
48. 地质灾害群测群防体系的主要构成包括（ABCD）。

A. 县级技术指导组

B. 乡镇监测管理员

C. 村（组）监测责任人

D. 受威胁群众
49. 滑坡发生前的征兆包括（ABDE）。

A. 地面突然出现裂缝或下沉

B. 井水突然干涸或变浑浊

C. 河水突然变大

D. 周边树木异常倾斜

E. 坡脚出现隆起或泉水异常
50. 地质灾害应急响应启动条件包括（ABC）。

A. 出现滑坡、泥石流等灾害

B. 灾害已造成人员伤亡

C. 灾害威胁重要基础设施

D. 灾害不再引发次生灾害
三、判断题（共80题）
1. 各级人民政府应当将森林草原防灭火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，所需经费纳入本级财政预算。（√）
2. 森林草原防火期内，对进入防火区的车辆、人员，无需开展防火检查、登记备案。（×）
3. 任何单位和个人都有劝阻、制止森林草原违规野外用火行为的权利和义务。（√）
4. 森林草原火灾扑灭后，应当立即撤离全部人员，无需安排人员留守监测。（×）
5. 专业、半专业森林草原消防队伍应当定期开展实战化训练，提升火灾扑救应急能力。（√）
6. 未成年人、孕妇以及患有疾病等不适宜人员，可以自愿参与森林草原火灾扑救工作。（×）
7. 县级以上人民政府应当常态化开展森林草原防灭火宣传教育，普及防火法律法规和安全知识。（√）
8. 森林草原防火隔离带、防火通道等防火设施，可随意侵占、损毁、拆除。（×）
9. 对在森林草原防灭火工作中作出突出贡献的单位和个人，国家予以表彰、奖励。（√）
10. 发生森林草原火灾后，应当优先保护财产安全，无需优先保障人员生命安全。（×）
11.应急救援活动中，坚持救人第一，但也要反对非安全非专业行为。（√ ）

12.应急救援活动中，坚持生命至上，在积极抢救遇险人员生命的同时，救援人员生命安全同样重要。（√ ）

13.应急救援活动中，对行动安全风险进行评估是现场指挥员的重要职责。（ √）

14.应急救援活动中，现场态势及趋势、到场力量救援能力、救援行动可行性和安全性是风险评估的主要内容。(× )
15.应急救援活动中，确保各类安全风险处于可控状态是现场指挥员的重要职责。（ √）

16.应急救援活动中，现场指挥员应将安全责任和措施督促落实到每一个环节和每一个人。（√ ）

17.灾害事故救援现场，应设置具备岗位资格的安全员，必要时应多点设立。（√ ）

18.灾害事故救援现场安全员负责现场观察监测和预警提示，检查个人防护装备，并与作业人员保持不间断联络。（√ ）

19.灾害事故救援现场设立的紧急干预小组，应随时处于待命状态。（√ ）

20.灾害事故救援现场，出现救援人员被困、失联等险情时，紧急干预小组应第一时间展开紧急救援作业。（ √）

21.灾害事故救援现场，救援人员出现身心不适，应立即停止作业，并向现场指挥员报告情况。（√ ）

22.灾害事故救援现场，人员出现中毒症状，应采取现场急救措施后迅即就近送医。（√ ）

23.灾害事故救援现场视频、图片等资料信息不得擅自在网络上传发。（ √）

24.救援舟艇驾驶员、潜水员、搜救犬训导员等岗位应经过专业培训并具备相应的资格。（√ ）

25.编制地震灾害救援预案，除对人员装备编成外，还应对搜救犬力量遂行任务进行编成。（√ ）

26.地震灾害跨区域增援，装备器材应落实模块化运输投送。（√ ）

27.推进“空天地一体”应急通信系统建设是解决震区“三断”情况下应急通信问题的有效手段。（√ ）

28.卫星遥测可作为实时收集掌握震区震情状态的一种重要技术手段。（√ ）

29.手机信号定位是地震灾害救援中，实施大面积搜索埋压人员的一种重要技术手段。（ √）

30.为提高救援效率，地震灾害救援现场应第一时间动用重型工程机械争分夺秒挖掘救人。（× ）

31.地震灾害救援中，有大量群众被埋压，应坚持救人第一，立即组织力量进入废墟全力营救。（× ）

32.地震灾害救援中，从建筑废墟高处利用绳索系统向下转移伤员时，应充分考虑锚点的稳固性。（√ ）

33.地震灾害救援，动用重型工程机械作业时，应充分评估建筑结构可能的倒塌方向。（√ ）

34.我国受季风气候影响，汛期降雨主要集中在5至9月，占全年降雨量的70%—90%。（√ ）

35.水域救援人员必须身体素质过硬、水性测试达标，并通过水域救援技术培训合格。（√ ）

36.水域救援中，应强化统一指挥，编组作业，不得擅自行动。（√ ）

37.从水域救援专业角度来说，施救者和被救者生命安全处于同等重要位置。（ √）

38.水域救援中，所有入水作业人员必须采取保护绳保护。（√ ）

39.紧急情况下，水域救援人员可拉动急流专用救生衣快速卸除装置，解除绳索系统保护。（√ ）

40.水域救援中，应制定可能面临的突发决堤、洪峰过境、地质灾害等情况下的紧急撤退或避险措施。（√ ）

41.水域救援，架设绳索系统时，锚点必须牢固，安全绳、安全钩等必须在额定荷载范围内。( x)

42、安全管理专家通常从在职人员中遴选，必要时不可面向社会聘用，并适时更新调整。（ ×）
43、山地救援中，途中迷失是救援人员行动安全的最大风险。（√ ）
44、山地救援中，救援人员应实时掌握天气变化情况，严防突发山体滑坡、泥石流、山洪、雷击等造成伤害。（√ ）
45、山地救援中，营地应选择在平坦低洼处或高峰脚下。（× ）
46、安全预案应当将任务分解落实到个人，并根据人员变动及时调整。（ √）
47.防汛抗旱、森林防火的日常统筹、督导、应急处置工作，不属于区应急管理局职责。（×）
48. 区应急管理局牵头负责全区台风防御综合统筹和应急处置工作。（√）
49. 台风预警发布后，区应急管理局需第一时间部署防风、防雨、避险各项准备工作。（√）
50. 台风来临前，区应急管理局负责督导高危区域人员转移、临时设施加固等防范工作。（√）
51. 台风灾害险情、灾情的收集、汇总、上报工作不由区应急管理局负责。（×）
52. 台风过后，区应急管理局统筹开展灾后清障、隐患排查、复工复产安全指导。（√）
53. 区应急管理局负责修订全区防台风应急预案，组织开展防台风专项应急演练。（√）
54. 台风期间应急物资调拨、救援力量调度、跨部门联动由区应急管理局统筹协调。（√）
55. 小型局部台风灾害可无需上报，由各镇街自行处置、无需报备区应急管理局。（×）

56.当气象部门发布台风黄色预警信号时，所有学校应当立即停课。（×）
57.防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制，统一指挥、分级分部门负责。（√）
58.台风来临前，海上作业船只应视情况回港避风，船上所有人员必须全部撤离上岸。（√）
59.干旱预警信号分为蓝色、黄色、橙色、红色四个等级，其中红色为最高级别。（×）
60.城市内涝发生时，行人如果蹚水行走，应尽量贴近电线杆等固定物以确保安全。（×）
61.防汛抗旱工作中，“以人为本”的原则意味着先确保抢险人员安全，再考虑群众转移。（×）
62.防台风应急响应级别从高到低分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级，其中Ⅳ级为最高级别。（×）
63.突发事件应急处置应坚持“属地为主、分级负责”的原则，事发地政府是应急处置的主体。（√）
64.应急预案启动后，所有相关单位必须无条件服从现场指挥部的统一调度。（√）
65.危险化学品泄漏事故现场，初期处置人员可以直接进入泄漏区域进行侦查。（×）
66.应急处置过程中，为争取时间，可以越过信息报告程序直接向最高领导报告。（×）
67.现场应急处置中，应先控制危险源，再抢救伤员，最后疏散无关人员。（×）
68.突发事件处置结束后，应急救援队伍可以直接撤离现场。（×）
69.应急物资储备可以采取实物储备、协议储备和生产能力储备相结合的方式。（√）
70.应急处置中，征用单位和个人物资的，事后应当依法给予补偿。（√）
71.任何单位和个人发现突发事件隐患，都有权向人民政府或有关部门报告。（√）
72.现场指挥部可以决定对突发事件现场实施交通管制和现场封闭。（√）
73.值班信息报送应做到“首报快、续报准、终报全”。（√）
74.值班值守工作实行24小时值班制度，法定节假日可以酌情缩短值班时间。（×）
75.值班室电话应保持畅通，但值班人员私人手机可以关机。（×）
76.值班人员可以请非本单位人员临时顶替值班。（×）
77.值班日志应当如实记录值班期间接报、处置、交办等所有事项。（√）
78.值班工作实行领导带班和工作人员值班相结合的制度。（√）
79.值班期间，如遇紧急情况，值班人员可以先处置后报告，无需请示。（×）
80.值班人员接收上级指示后，只需记录主要内容，不必复述确认。（×）


