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门机实操考核方案

门机吊起水桶曲线运行、定点停放试题表如下
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1.分值：100分。  
2.竞赛时间：10分钟，计时从鸣笛开始吊起圆桶到考试结束鸣笛为止。
3.操作步骤：接指挥信号后，将圆桶由A处吊离地面1000-1500mm，按图示路线水平运行后，行至B处上方下降，一次放入B圆内。再将圆桶由B处吊起，先后放入C圆、A圆内为止。圆桶由B处、C处吊起时均距地面1500-2000mm，放入C圆、A圆的下降途中各准许停顿一次。

附件2：
后场司机实操考核题
正面吊运行、定点装卸示意图如下：
[image: ]
1.分值：100分。  
2.时间：10分钟，计时从鸣笛开始到正面吊停至停车点鸣喇叭示意为止。
3.操作步骤：正面吊司机准备完毕鸣喇叭示意考核官开始考核，从B点吊装货物至A点准确卸在指定区域，再到C点吊装货物到A点准确卸在指定区域，再由A点吊装货物到C点准确卸在指定区域，再由A点吊装货物到B点准确卸在指定区域，最后驾驶正面吊到停车点鸣喇叭示意考核官结束。


附件3：

现场调度实操考核题

应聘人员根据生产经营部当日作业计划表进行现场调度模拟，包括但不限于班前会部署，船舶靠离泊指挥、生产作业调度、当班安全巡查等。
考评人将从信息掌握、安全操作、现场情况问询等三个方面进行评分，满分100分。
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