附件4
苍南县2026年中小学技能测试考核项目
（无人机，总分100分）

一、职高无人机专业技能考核内容：
组装50分+八字飞行50分，合计100分。
二、无人机组装技能考核方案
（一）考核内容形式
将F450飞行套件摆放到工作台上。评委老师发出指令，统一开始计时。考生将机架组件组装成一个整体，安装飞控等电子设备，完成各模块组件的安装并确认螺丝的紧固、各模块安装的合理性及牢固性，遥控器的校准。无人机装配完成后，准备通电前考生需提前向评委举手示意。经现场评委确认后解锁，以四轴电机同时转动为计时节点，由评委根据《评分标准》进行打分。
（二）测试设备
使用指定参数的F450飞行套件，无人机由考试单位统一提供，无须考生自带。
（三）评分标准
F450飞行套件中的焊接部分不考核。组装环节评分标准如下：
1.组装环节评分标准：40分钟内（含）完成组装得40分，每多1分钟减1分，到60分钟完成得20分，超过60分钟不得分。
2.调试环节评分标准：组装完成后，四颗电机工作正常且转动方向正确，得10分，否则不得分。
三、无人机八字飞行考核方案
（一）使用无人机机型：多旋翼六轴无人机（无人机由考试单位统一提供，无须考生自带）；飞机模式使用GPS模式
（二）飞行流程与评判
1.飞行前准备：
考生需自行完成航前检查（遥控器、电池、机身、桨叶等），经许可后方可操作。
2.飞行流程：
起飞悬停：操纵飞机从起降点起飞，在中心桩上方悬停稳定。
慢速自旋：在中心筒上方完成360°慢速自旋。要求高度稳定，方向偏转平顺无卡顿。
水平8字：自旋通过后，立即衔接水平8字科目。以中心桩为轴，操纵飞机飞行轨迹形成左右两个等大的圆形。
定点降落：完成8字后，飞回起降点上空，匀速、平稳降落。
3.否决项（一票否决）
飞行过程中，因操作不当导致无人机撞击障碍物或“炸机”。
无人机飞出考场划定的安全区域。
飞行轨迹严重偏离预设航线，远超允许误差范围。
4.考核时间：30分钟内完成（含飞行前准备和试飞时间）。
（三）评分要点
评委根据飞行前准备、起飞悬停、慢速自旋、水平8字飞行、定点降落五个环节和整体飞行素养进行评分，评分主要考察以下要素：
高度稳定性：飞行全程高度是否有大幅、明显的波动。
航线精确性：无人机是否始终沿着预设的“8”字轨迹飞行，有无大幅越界。
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